ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX
BIBLIOTHÈQUES SONORES DE FRANCE

Connexion au Wifi du Victor Reader Stream nouvelle génération

Le Wifi va nous donner la possibilité d’écouter des Web radio, écouter des podcasts et faire des recherche d’articles sur Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Tout d’abord, il faut connaître le nom de son Wifi aussi appelé SSID (Service Set IDentifier) ainsi que le mot de passe. Attention à bien faire la distinction de la présence de lettres en majuscules ou en minuscules.
Puis, se positionner proche du routeur Wifi.
Après avoir allumé le Victor Reader Stream, faire un appuie long sur la touche Wifi qui permet de désactiver le mode avion. Cette touche se trouve sur la ligne du haut, c’est la touche qui se trouve au milieu parmi les trois, elle est repérable de par sa forme, elle est ronde.

Remarque, la touche à gauche qui est carré permet d’atteindre une page lorsqu’on écoute un livre, la touche au centre qui est ronde permet d’activer ou de désactiver le mode Wifi par un appuie long et par un appuie court de basculer du catalogue local vers le catalogue en ligne et pour finir la touche de droite en forme de losange permet de positionner des signets lorsqu’on écoute un livre.
Pour la connexion au Wifi, procéder aux différentes étapes décrites ci-dessous :
• Faire un appuie long sur la touche Wifi qui permet de désactiver le mode avion
• Faire un appuie court sur la touche Wifi pour se positionner sur les ressources en ligne, on doit alors entendre le message suivant : catalogue podcast ;
• Appuyer sur la touche 7 pour rejoindre les paramètres du lecteur, on doit alors entendre le message suivant « Menu, sans fil, mode avion désactivé » ;
• Appuyer alors 2 fois sur la touche 8 pour se placer sur l’option « rechercher une connexion » ;
• Appuyer une fois sur la touche « « dièse » pour valider ;
Il va alors prononcer le message suivant SSID puis le nom de votre réseau Wifi. Si ce n’est pas le cas, faire un appuie sur la touche 8 pour défiler la liste des réseaux détectés, et faire un appuie sur la touche « « dièse » dès que votre réseau a été prononcé.
• Saisir le mot de passe. Note sur la saisie du mot de passe, celui-ci se fera à l’aide des touches numériques du lecteur sur le modèle de saisie dit « T9 ». Aussi, pour basculer en majuscule, minuscule, chiffre, il faudra utiliser la touche signet. Cette touche signet se trouve sur la ligne du haut à droite elle reconnaissable de par sa forme, elle est en forme de losange.
Remarque sur la saisie dit T9.
Sur la touche 2 se trouve les lettres A, B et C.
Sur la touche 3 se trouve les lettres D, E et F.
Sur la touche 4 se trouve les lettres G, H et I.
Sur la touche 5 se trouve les lettres J, K et L.
Sur la touche 6 se trouve les lettres M, N et O.
Sur la touche 7 se trouve les lettres P, Q, R et S.
Sur la touche 8 se trouve les lettres T, U et V.
Sur la touche 9 se trouve les lettres W, X, Y et Z.
Pour écrire une lettre, il faut appuyer sur la touche du chiffre où se trouve la lettre, le même nombre de fois que sa position.
En cas d’erreur de saisie sur un caractère, faire la touche flèche vers la gauche qui effacera le dernier caractère saisie.
Exemple, appuyer une fois sur la touche 2 pour obtenir la lettre A.
Attention à la saisie des lettres en minuscules, majuscules ou chiffres, en utilisant la touche signet en forme de losange en haut à droite de l’appareil.
Pour confirmer la saisie du mot de passe, valider par l’appui de la touche « « dièse ».
• Saisir un nom pour ce réseau (facultatif) valider à nouveau par l’appui de la touche « dièse ».
Après un temps d’attente (d’environ 5 secondes) où on entendra le message suivant « veuillez patienter » le lecteur prononcera pour finir « rechercher une nouvelle connexion  ce qui signifie que la connexion au réseau c’est bien déroulée.
• Pour finir, pour sortir du mode menu faire la touche « étoile » à gauche du zéro.
Faire alors la touche catalogue (touche 1) vous pouvez donc écouter la radio via le Wifi, écouter des podcasts et faire des recherche d’articles sur Wikipédia, l'encyclopédie libre.

En appui bref, la touche Wifi (la touche ronde qui se trouve sur la ligne du haut de l’appareil) permet de basculer entre le catalogue service en ligne et le catalogue des ressources se trouvant sur la carte du Victor.
En appui long, la touche Wifi (la touche ronde qui se trouve sur la ligne du haut de l’appareil) permet d’activer ou de désactiver le mode avion. Lorsque le mode avion est activé, le Wifi en est désactivé et donc les ressources en ligne en sont inaccessibles.
Contacts : accessibilite@advbs.fr
Site Web : https://lesbibliothequessonores.org/