ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX
BIBLIOTHÈQUES SONORES DE FRANCE

Réinitialisation du Victor Reader Stream nouvelle génération

Première solution :
• Brancher le Victor Reader Stream au secteur, puis appuyer 8 secondes sur le bouton marche/arrêt.
On doit alors entendre le BIP caractéristique du lecteur qui signifie qu’il s’allume.
Si cela ne fonctionne pas :
• Retirer la batterie quelques secondes et la remettre.
• Brancher le Victor Reader Stream au secteur, puis appuyer 8 secondes sur le bouton marche/arrêt.
On doit alors entendre le BIP caractéristique du lecteur qui signifie qu’il s’allume.
Deuxième solution : 
• Pour réinitialiser complètement le Victor Stream il faut enfoncer pendant quelques secondes trois touches ensemble. La touche Signet, la touche 5 et la touche Marche/arrêt en commençant par la touche Signet, ensuite la touche 5 et enfin la touche Marche/Arrêt. 
En relâchant .les trois touches, vous entendrez un message « création d’un nouveau profil ».
Je conviens que ce n'est pas très facile à faire. Je conseille le majeur de la main droite sur la touche Signet, l'index sur le 5 et le pouce de la main gauche pour la touche Marche/Arrêt. 
A bientôt pour un prochain tuto ! 
Contacts : accessibilite@advbs.fr
Site Web : https://lesbibliothequessonores.org/