Connexion au Wifi du Evo E10

Dans ce nouveau tuto, nous allons voir comment connecter le Evo E10 au Wifi. Ainsi, cela nous donnera la possibilité d’accéder au radio Web et aux podcasts d’émission de radio.

Retrouver la fiche technique du Evo E10 à partir du lien ci-dessous :
https://accessolutions.fr/shop/lecteur-enregistreur-evo-e10#attr=

Tout d’abord, il faut connaître le nom de son Wifi aussi appelé SSID (Service Set IDentifier) ainsi que le mot de passe. Attention à bien faire la distinction de la présence de lettres en majuscules ou en minuscules, de chiffres, de caractères spéciaux, mais jamais d’espace.

Puis, se positionner proche du routeur Wifi.

Après avoir allumé le Evo E10, 
•	Faire un simple appui sur la touche « Menu » ;
•	On entendra l’annonce « réseau », faire un appui sur la touche « OK » ;
•	On entendra l’annonce « Option sans fil », faire la touche « OK » ;

Si on entend l’annonce « Wifi désactivé », faire flèche vers la droite pour entendre l’annonce « Wifi activé, puis faire la touche « OK » ;
Si on entend l’annonce « Wifi activé, faire la touche « OK » ;

A ce moment, on va entendre une première annonce « recherche des réseaux », puis une deuxième annonce « recherche terminé ».

A ce moment, faire la flèche vers le bas pour faire défiler les différents réseaux sans fil à proximité. Dès que l’annonce du réseau à se connecter a été trouvé, faire la touche « OK ». On va entendre l’annonce «  connexion en cours », puis le message qui nous invite à renseigner le mot de passe de connexion.

2 solutions pour renseigner le mot de passe de connexion.

Première solution, écrire le mot de passe lorsqu’on entend la mention « Entrer le mot de passe ». Pour ce faire, utiliser les touches suivantes pour :

•	Touche « Signet », pour basculer vers les lettres majuscules, les lettres minuscules, les caractères spéciaux et les chiffres.

•	Touches flèches vers le haut ou vers le bas, pour faire défiler les caractères.
•	Touche flèche vers la droite pour saisir le dernier caractères prononcer.
•	Touche vers la gauche pour supprimer les caractères saisies.

•	Touche « OK », pour confirmer la saisie du mot de passe.

•	Touche « Annuler », pour abandonner la procédure de connexion.

Deuxième solution, sélectionner un mot de passe préalablement saisie dans un fichier de configuration, avec un ordinateur. La saisie du mot de passe doit se faire avant de procéder à la connexion au Wifi.

Pour sélectionner le mot de passe, dès qu’on entend la mention « Entrer le mot de passe », appuyez sur la touche « Menu » afin d’atteindre le fichier de configuration.

Puis, faire flèche vers le bas pour lister les différents mot de passe préalablement saisies, et faire la touche « OK » pour valider le mot de passe souhaité.

Pour saisir le mot de passe dans le fichier de configuration :
•	Brancher le Evo E10 à l’ordinateur ;
•	Activer l’icône « Ce PC », puis rendez-vous sur la carte mémoire de l’Evo E10 ;
•	Ouvrir le fichier qui se nomme .wifi_password.txt, saisir le mot de passe, enregistrer et quitter le fichier ;

Si vous devez saisir plusieurs mot de passe, faire un retour à la ligne pour chacune des saisies.

Note 1, si on écoute pas de radio Web et ni de Podcast, il vaux mieux désactiver le Wifi pour moins consommer la ressource de la batterie.

Note 2, si le Evo E10 ne détecte pas de réseau Wifi alors qu’on est à sa portée, il faut éteindre puis rallumer l’appareil.

A bientôt pour un prochain tuto ! 
Contacts :
Mail : accessibilite@advbs.fr
Site Web : https://lesbibliothequessonores.org/