Présentation du Evo E10

Dans ce nouveau tuto, est présenter le lecteur et enregistreur numérique vocal Evo E10. Il nous permettra d’écouter les livres et revues de l’Association des Donneurs de Voix de France, compatible aux formats MP3 / DAISY, ainsi qu’avec les documents textes au format TXT, Word, PDF et Epub sans protection. Il est muni d’un capteur FM pour écouter la radio et d’une connexion Wifi pour écouter les radio Web et aussi des podcast. Il comprend également de différent outils tels qu’un réveil, rappel vocal, memo vocal, calculatrice, minuteur, bousole.

Retrouver la fiche technique du Evo E10 à partir du lien ci-dessous :
https://accessolutions.fr/shop/lecteur-enregistreur-evo-e10#attr=

Le Evo E10 dispose d’une mémoire interne de 8Go, possibilité d’y insérer une carte SD mémoire additionnelle pouvant aller jusqu'à 32 Go, ou encore une clé USB.

Description de l’appareil en 5 étapes :

1.	Tranche de gauche et face arrière
2.	Tranche du haut
3.	Tranche de droite
4.	Tranche du bas
5.	Face avant

Posons le Evo E10 devant soi, en ayant la série des touches vers le haut.
1.	Tranche de gauche et face arrière

Sur la tranche gauche se trouve aucune particularité.

2. Tranche du haut

Sur la tranche du haut, se trouve le microphone intégré, ainsi que le lecteur de cartes mémoire SD. Attention, pour insérer la carte mémoire il faut la présenter les dents vers le haut et vers l’appareil, on constatera que l’angle cassé se présente à droite de la carte.

3. Tranche de droite

Sur la tranche de droite, se situent, de haut en bas, la prise casque, l'entrée ligne pour la connexion d'un microphone externe par exemple et la prise Mini-USB
permettant de connecter l'appareil à un ordinateur, de le recharger ou de connecter l'adaptateur fourni pour relier un périphérique tel qu'une clé USB.

4.	Tranche du bas

Sur la tranche du bas, il y a deux orifices permettant d'attacher la dragonne tour de cou fournie.

5.	Face avant

Sur la face avant, se trouvent toutes les touches de commandes.

En bas de la face avant, se trouve une grille, c’est le haut-parleur.
Au-dessus, se trouve un bloc de 6 touches, disposées sous la forme de 2 lignes de 3 touches allignées horizontalement.
Juste au-dessus, se trouve une ligne de séparation, horizontale sur élevée.
Puis pour finir, au-dessus, se trouve un ensemble de 9 touches, 4 touches dans chaque angles, et au centre 5 touches avec 4 flèches de direction et au centre la touche OK, de forme ronde.

Voici en détails la description et la fonction de chaque touche.

Description des touches au-dessus du trait horizontal en relief.

•	Au coin supérieur gauche de cette zone, le bouton Marche/Arrêt, de couleur blanche, un dessin d’un cercle avec au-dessus un trait vertical y est représenté.

Une pression prolongée d'environ une seconde allume ou éteint l'appareil. Lorsque Evo est allumé et/ou en cours de lecture, une brève pression sur cette même touche ouvre les paramètres d'arrêt automatique (ou mise en veille). 

Si Evo ne répond plus, vous pouvez maintenir cette touche enfoncée pendant une dizaine de secondes, ce qui aura pour effet de redémarrer le système. Sur certains modèles, ce redémarrage d'urgence s'effectue en maintenant enfoncée la touche échappe pendant 10 secondes. 

•	Au coin supérieur droit de cette zone, le bouton d'enregistrement, de couleur blanche, un point rouge y est représenté.

Un appui bref démarre l'enregistrement ce qui est indiqué par un signal sonore, un autre appui bref coupe l’enregistrement.

•	Au coin inférieur droit de cette zone, la touche Échappe, de couleur jaune, symbole de retour arrière.

Elle permet d'annuler la définition d'un réglage, d'interrompre la lecture en retournant à la liste des dossiers et fichiers ou de redescendre au dossier précédent au sein de l’arborescence.

Maintenue enfoncée avec la touche marche/arrêt, pendant 10 secondes, elle permet de forcer le redémarrage lorsque le lecteur ne répond plus.

•	Au coin inférieur gauche de cette zone, la touche Menu, de couleur jaune, un symbole de liste.

Un simple appui, permet d’accéder aux paramètres de l’appareil.
Un double appui, permet d’accéder au menu contextuel spécifique selon l’action en court, comme par exemple supprimer un fichier, ou alors de faire un copier/coller sur un fichier ou dossier.

•	Au centre de cette zone, se trouvent 5 touches.

Au centre, une touche ronde de couleur jaune, c’est la touche « OK ».
Autour, 4 touches blanches, disposées en croix que nous appellerons flèche haut, flèche bas, flèche gauche, flèche droite.

Voici le détail de leurs fonctions : 

Flèche haut et flèche bas : Permettent de sélectionner des fichiers ou des dossiers dans l'appareil, ou une option dans un menu. En cours de lecture, elles permettent de définir le critère de navigation. Dans les menus, elles servent à passer d’une option à l’autre.

Flèche gauche et droite : Elles permettent, pendant la lecture, de reculer ou d'avancer en fonction du critère de navigation choisi avec les flèches verticales. Dans les menus, elles servent à modifier les valeurs de certains réglages.

La touche "OK" : Permet de valider l'élément sélectionné dans une liste de fichiers ou de dossiers, ou encore de valider un réglage dans les menus. Pendant la lecture ou l'enregistrement, elle permet de mettre en pause ou de reprendre l'une de ces actions. 

Description des touches en-dessous du trait horizontal en relief.

En dessous, de ce trait en relief, se trouvent deux lignes de trois touches.

Pour la ligne du haut de gauche à droite :

•	Première touche de la première ligne, réduire le volume de couleur blanche.
Permet de baisser le volume de la lecture audio, de la voix de lecture et de la voix système sans distinction.

•	Deuxième touche de la première ligne, touche d'information de couleur jaune avec la lettre I.
Dans le menu, une pression sur cette touche répète l'élément de menu sélectionné ou en cours de réglage,
l'élément sélectionné dans l'explorateur ainsi que sa position et le nombre total d'éléments. Si vous appuyez une seconde fois, l'heure et la date seront annoncés, un troisième appui vocalise le statut de la batterie et une quatrième pression énonce l'état de la connexion Wifi. 

•	Troisième touche de la première ligne, augmenter le volume de couleur blanche.
Permet de monter le volume de la lecture audio, de la voix de lecture et de la voix système sans distinction.

Pour la ligne du bas de gauche à droite :

•	Première touche de la deuxième ligne de couleur jaune avec une croche de dessiné.
Par défaut, c'est la touche Musique : Cette touche permet, à partir de l'explorateur, de reprendre la lecture du dernier fichier audio précédemment écouté, à la dernière position. Il est possible de changer le comportement de cette touche pour lui attribuer une autre fonction.

•	Deuxième touche de la deuxième ligne de couleur blanche avec un transistor de dessiné.
Par défaut, Radio : Permet de lancer le tuner FM. Veuillez noter qu'il est nécessaire de connecter un casque ou des haut-parleurs pour capter le signal radio, en effet, le cable du casque fait office d’antenne. Il est également possible d'attribuer une autre fonction à cette touche. 

•	Troisième touche de la deuxième ligne, Signets de couleur jaune avec un livre de dessiné.
Vous pouvez utiliser cette touche pour créer un signet pendant la lecture ou l'écoute de musique. Si vous appuyez sur cette touche à partir de l'explorateur ou du menu, vous pourrez accéder à une liste de tous les signets, présentés par catégories : livres numériques, audio et Daisy. Pour basculer entre ces catégories, utilisez la flèche gauche ou droite. Si vous appuyez deux fois, vous pourrez naviguer dans un historique des derniers signets créés, également rangés par catégories que vous pourrez parcourir de la même manière que précédemment. 

Astuces

Pour écouter la radio FM, il faut donc brancher un fil sur la prise casque qui fera office d’antenne, mais pour que le son de la radio sorte à partir du haut-parleur, faites un appui simple sur la touche signet.

Verrouillage du clavier.
Pour bloquer les touches du clavier du Evo, afin d'éviter par exemple d'appuyer malencontreusement sur une touche pendant la lecture, il faut appuyer sur les touches Marche/Arrêt (en haut à gauche) puis sur les touches Musique (en bas à gauche) l'une après l'autre. Pour déverrouiller, exécutez la même combinaison de touches. 

Remarque.

Les touches Menu, la croix des 4 flèches ou la touche signet, peuvent avoir un comportement différent selon si on écoute de la musique, ou un livre, ou la radio FM.

A bientôt pour un prochain tuto ! 
Contacts :
Mail : accessibilite@advbs.fr
Site Web : https://lesbibliothequessonores.org/