Ecouter la radio FM avec le Evo E10

Dans ce nouveau tuto, nous allons voir comment écouter la radio en FM avec le Evo E10.

Retrouver la fiche technique du Evo E10 à partir du lien ci-dessous :
https://accessolutions.fr/shop/lecteur-enregistreur-evo-e10#attr=

Tout d’abord, il faut brancher un casque ou des haut-parleurs, sur la prise casque qui se trouve sur la tranche droite de l’appareil, la prise qui se trouve en haut. En effet, le cable du casque ou des haut-parleurs, fait office d’antenne pour mieux capter le signal FM.

Puis faire un appui sur le bouton « radio FM », qui se trouve en bas au milieu de la série des trois touches. Il sera annoncer la fréquence de la radio en cours, et celle-ci va se lancée.

1. Options du mode radio FM
2. Pour changer de radio FM

1.	Options du mode radio FM

Par la touche menu on accède aux options suivantes :

•	Mode de recherche

A l’aide de flèches gauche/droite permet de rechercher les radio soit en mode palier ou soit en mode automatique. Le mode palier permet de glisser sur la bande FM 0,1 Mhz, le mode automatique permet d’attraper une radio à la volée suivant son bon niveau de réception.

•	Rechercher les stations

Lance la recherche des stations disponibles en FM.
L’appareil va parcourir automatiquement toutes la bande de fréquences à la recherche de stations de radios disponibles en FM avec un signal suffisamment fort pour les mémoriser sous forme d’une liste dans laquelle on naviguera avec les flèche haut et bas.

•	Supprimer la mémorisation

Supprime la mémorisation de la station de radio FM en cours.

•	Supprimer toutes les mémorisations

Supprime toute les mémorisations de station de radio FM.

•	Haut-parleur

Permet d’activer ou désactiver le haut-parleur lorsque la radio est lancée.

2. Pour changer de radio FM

•	La flèche gauche et la flèche droite permettent de naviguer sur la bande FM selon le mode de navigation paramétré, c’est-à-dire soit en mode palier ou soit en mode automatique.

•	La flèche haut et la flèche bas permettent de changer de radio qui ont été déjà mémorisées.

•	Pour mémoriser une radio, il faut appuyer sur la touche « OK » lorsque celle-ci est jouée.

•	Pour écouter la radio FM à partir de l’haut-parleur, faire un appui simple sur la touche signet. Cette touche se trouve en bas à droite du panneau de commande de l’appareil.

A bientôt pour un prochain tuto ! 
Contacts :
Mail : accessibilite@advbs.fr
Site Web : https://lesbibliothequessonores.org/